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Dados Técnicos
Mercedes-Maybach S 680
Data: 22 de janeiro de 2025

	Motor, sistema de tração e bateria

	Sistema de tração
	  
	4x4 (AWD)

	Disposição/número de cilindros
	  
	V12

	Cilindrada
	cc  
	5,980

	Curso x Diâmetro
	mm x mm  
	93.00 x 82.60

	Potência nominal1
	cv a rpm  
	612/5,250 – 5,500

	Binário nominal1
	Nm a rpm  
	900/2000 - 4000

	Taxa de compressão
	  
	9.00 : 1

	Preparação da mistura de combustível
	 
	Bomba injetora/ modelo do sistema de injeção: MOTRONIC ME 17.7.8

	Largura de vias (frente/traseira)
	mm  
	1,655/1,683

	Suspensão e direção

	Eixo dianteiro
	 
	Mola pneumática

	Eixo traseiro
	 
	Mola pneumática

	Travões dianteiros
	
mm  
	Discos ventilados e perfurados, diâmetro: 390 mm

	Travões traseiros
	
mm  
	Discos ventilados, diâmetro 360 mm

	Direção
	 
	Assistência variável com a velocidade, eletromecânica

	Jantes (frente/traseira)
	  
	8,5 J x 19 ET 31.5 / 8,5 J x 19 ET 31.5

	Pneus (frente/traseira)
	  
	255/45 R19 / 255/45 R19

	Dimensões e pesos

	Comprimento / largura / altura
	mm  
	5,469/1,921/1,510

	Distância entre eixos
	mm  
	3,396

	Raio de viragem
	m  
	13.40

	Capacidade da bagageira (VDA)2
	l  
	495

	Peso em vazio / carga útil / peso bruto admissível3
	kg  
	2,365/525/2,890

	Capacidade do depósito / reserva:
	l  
	76/8

	Carga reboque admissível (sem travão / com travão a 12%)
	kg  
	Não disponível   

	Desempenho, consumo e autonomia

	Aceleração 0 – 100 km/h
	s  
	4.5

	Velocidade máxima
	km/h  
	250

	Consumo de energia (combinado)4
	l/100 km  
	14.2 - 13.2

	Emissões de CO₂ (combinado)4
	g/km  
	323 - 300

	Classe de CO₂
	  
	G



1 Os valores de potência e binário nominal foram determinados de acordo com o Regulamento (CE) n.º 595/2009 ou o Regulamento (CE) n.º 715/2007 na versão atualmente aplicável.
2 De acordo com a Diretiva ISO 3832:2002-06. A capacidade da bagageira pode variar consoante os equipamentos opcionais.
3 Peso em vazio, pronto a circular, de acordo com a norma da UE.
4 Os valores indicados foram determinados segundo o processo de medição WLTP (Procedimento de Teste Harmonizado Mundial para Veículos Ligeiros). Os intervalos especificados referem-se ao mercado europeu. O consumo de energia e as emissões de CO₂ de um automóvel dependem não só da eficiência na utilização do combustível ou da fonte de energia pelo veículo, mas também do estilo de condução e de outros fatores não técnicos. Mais informações sobre os veículos disponíveis, incluindo os valores WLTP, podem ser encontradas por país em: https://www.mercedes-benz.com.
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